Правила эксплуатации. Пластины из твердого сплава
1.	Установка и применение
1.1.	Рекомендуется применять инструмент согласно режимам эксплуатации, указанных на упаковке товара/в каталоге Микробор. Использование иных режимов резания не гарантирует корректных эксплуатационных характеристик. 
1.2.	Не рекомендуется допускать больших знакопеременных нагрузок, ударов и т.д., так как это может вызвать поломку инструмента в связи с большой хрупкостью твердого сплава.
1.3.	При установке сменных многогранных пластин в корпус и закрепления инструмента в станке следует придерживаться осторожности.
2.	Хранение 
2.1.	Высокие перепады температуры могут вызвать температурные трещины и поломку инструмента в связи с низким коэффициентом расширения.
2.2.	Хранение инструмента в химически активных средах может вызвать коррозию покрытия и, тем самым, снижать стойкость инструмента. 
2.3.	Рекомендуется хранение в заводских упаковочных пеналах
2.4.	Перед эксплуатацией, проверьте целостность вскрываемой упаковки.
3.	Транспортировка
При транспортировке и наладке инструмента необходимо учитывать его вес, особенно при его больших размерах и количествах.
4.	Меры предосторожности
4.1.	При шлифовании или нагреве твердосплавного инструмента образуется пыль, содержащая опасные компоненты, которые могут попасть в дыхательные пути/кожу/слизистые оболочки или в глаза.  
4.2.	Твердосплавная пыль токсична при вдыхании. Может привести к раздражению или поражению дыхательных путей, при попадании на кожу – может вызвать зуд и аллергическую реакцию. Продолжительное вдыхание может нанести существенный вред здоровью.  
4.3.	Применять инструмент может специалист, имеющий соответствующее образование и опыт, возрастом не менее 16 лет.